**Technická specifikace – Teleskopický závěsný systém**

* Počet kusů - 71
* Rameno otočné o 180°
* Systém obsahuje držák teleskopu uzpůsoben pro montáž na stěnu a vybaven materiálen pro montáž, teleskopickou tyč a závěs.
* Stěnový držák:
  + Šíře 6 cm
  + Výška 15 cm
  + Hloubka 8 cm
  + 6 otvorů pro kotvení na zeď
* Teleskopické rameno:
  + Materiál: nerezová ocel
  + délka tyče je nastavitelná od 88 – 210 cm
* závěs:
  + Materiál závěsu musí splňovat požadavek na nehořlavou úpravu dle normy EN13773:2003 – nutno doložit certifikátem
  + rozměry – šířka 230 cm, výška 135, 17 ok
  + zábrany sklouznutí závěsu
  + závěsné kroužky k upevnění závěsu (dostačující počet)
  + barva: béžová

**Další požadavky:**

* V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky včetně montážního materiálu a dopravy do místa plnění zakázky.
* Plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů minimálně 24 měsíců