**Technická specifikace – Teleskopický závěsný systém**

* Počet kusů - 71
* Rameno otočné o 180°
* Systém obsahuje držák teleskopu uzpůsoben pro montáž na stěnu a vybaven materiálen pro montáž, teleskopickou tyč a závěs.
* Stěnový držák:
	+ Šíře 6 cm
	+ Výška 15 cm
	+ Hloubka 8 cm
	+ 6 otvorů pro kotvení na zeď
* Teleskopické rameno:
	+ Materiál: nerezová ocel
	+ délka tyče je nastavitelná od 88 – 210 cm
* závěs:
	+ Materiál závěsu musí splňovat požadavek na nehořlavou úpravu dle normy EN13773:2003 – nutno doložit certifikátem
	+ rozměry – šířka 230 cm, výška 135, 17 ok
	+ zábrany sklouznutí závěsu
	+ závěsné kroužky k upevnění závěsu (dostačující počet)
	+ barva: béžová

**Další požadavky:**

* V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky včetně montážního materiálu a dopravy do místa plnění zakázky.
* Plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů minimálně 24 měsíců